Додаток №5А
до Договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР-1 та ОСР-2

Структура  та формати обміну даними обліку 
Для збору, формування та обміну погодинними даними комерційного обліку електроенергії між АСКОЕ ОСР-1 та ОСР-2 використовувати:

Формат макету 30917
Тема поштового повідомлення:   model:30917//найменування підприємства
Зміст файлу формату СSV, що включається в поштове повідомлення відповідно до макету 30917 (півгогодинні значення пропусків енергії):
[bookmark: _GoBack]
1-й рядок (24 символи):
((//30917:MMDD:NNNNNN:++
MM - номер місяця (01-12);
DD - номер дня місяця (01-31);
NNNNNN - код підприємства.
2-а та наступні рядки:
(код параметра):добове значення: значення за 1-у полугодину:….:значення за за 48-у полугодину:
Всі значення параметрів - в  кВт.год (кВАр.год).
Файл закінчується символами ==))
Кожен рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (перевід рядка).
Формат коду параметра (від 4 до 14 символів):
PPPE
PPP - код точки обліку (від 3 до 13 символів);
E - власний номер параметра обліку:
прийом - актив 	-1;
віддача - актив 	-2;
прийом – реактив -3;
віддача - реактив -4.
Примітка. Код підприємства і коди точок обліку узгоджуються окремо.

Приклад макету:
((//30917:0811:310004:++
(544951):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
(544952):17236890:406890:383130:383130:386100:392040:395010:393030:391050:395010:398970:392040:394020:402930:403920:397980:381150:354420:324720:313830:306900:305910:314820:336600:347490:354420:354420:352440:349470:347490:344520:350460:343530:338580:340560:347490:348480:350460:353430:343530:338580:322740:332640:336600:345510:339570:350460:358380:392040:
(544953):127710:9900:3960:5940:7920:7920:8910:7920:8910:8910:8910:7920:7920:7920:8910:7920:4950:2970:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
(544954):6999300:115830:115830:113850:112860:112860:111870:112860:110880:111870:111870:111870:111870:114840:113850:113850:112860:108900:131670:127710:133650:133650:136620:150480:151470:152460:153450:167310:175230:179190:173250:174240:176220:182160:182160:182160:182160:183150:183150:181170:178200:184140:187110:184140:169290:155430:149490:141570:138600:
==))
Формат макету 30818
Тема поштового повідомлення: model:30818//найменування підприємства
Зміст файлу формату СSV, що включається в поштове повідомлення відповідно до макету 30818 (показання лічильників на кінець доби):
1-й рядок (24 символи):
((//30818:MMDD:NNNNNN:++
ММ - номер місяця (01-12);
DD - номер дня місяця (01-31);
NNNNNN - унікальний номер енергосистеми (000101 - Дніпровська, 000102 - Донбаська, 000103 - Західна, 000104 - Кримська, 000105 - Південна, 000106 - Південно-Західна, 000107 - Північна, 000108 - Центральна).
2-й та наступні рядки:
(код  параметра):сумарні  покази  на  кінець  доби:   показання  по  тарифу  1   (А):...:
показання по тарифу З (С):
Всі значення параметрів - у вигляді числа. Роздільник цілої і дробової частин числа: кома.
Необхідність передачі показань по тарифах визначається при настроюванні системи.
Файл закінчується символами ==)).
Формат коду параметра (14 символів):
RCKKSSSSPPPPUE
R - ознака регіону (енергосистеми) від 1 до 8 (див. NNNNNN);
С - ознака області або міста регіону (1-5);
КК - код компанії (01-99);
SSSS - код підстанції, електростанції або блоку електростанції:
якщо 1 -й символ - 0, то це підстанція і наступні 3 позиції: власний номер підстанції від 001 до 999;
якщо 1-й символ відмінний від 0, то це електростанція (блок електростанції), де 1-й і 2-й символи: власний номер електростанції (11-99), а 3-й і 4-й символи: власний номер блоку електростанції (01-99);
РРРР - власний номер точки обліку (0001-9999);
U - клас напруги (1-0,4 кВ, 2-6-10 кВ, 3-35 кВ, 4 - 110 кВ, 5 - 154 кВ, 6 - 220 кВ, 7 - 330 кВ, 8 - 500 кВ, 9 - 750 кВ і вище, 0 - загальний);
Е - власний номер параметра обліку:
прийом - актив - 1;
віддача - актив - 2;
прийом - реактив (квадрант 1) - 3;
прийом - реактив (квадрант 2) - 4;
віддача - реактив (квадрант 3) - 5;
віддача - реактив (квадрант 4) - 6;
Примітка: Рядки для параметрів, які не враховуються лічильником, у файл не записуються.
Приклад макету:
((//30818:1008:000051:++
(90021):31,291:19,048:6,694:5,549::
(90022):0:0:0:0::
(90023):10,878:7,844:2,039:,995::
(92033):5,224:3,402:,907:,913::
(92035):138,992:74,49:28,273:36,228::
==))
Формат макету 30817
Тема поштового повідомлення:   model:30817//найменування підприємства
Зміст файлу формату СSV, що включається в поштове повідомлення відповідно до макету 30817 (годинні значення пропусків енергії):
1-й рядок (24 символи):
((//30817:MMDD:NNNNNN:++
MM – номер місяця (01-12);
DD – номер дня місяця (01-31);
NNNNNN – код підприємства.
3-й та наступні рядки:
(код точки обліку й параметра обліку):добове значення:значення за 1-у годину:...:значення за 24-у годину:
Всі значення параметрів - у цілих кВтг (кВАрг).
Кожний рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (переведення рядка).    Файл закінчується символами = =)).
Формат коду параметра (від 4 до 14 символів):
PPPE        PPP – власний номер точки обліку (від 3 до 13 символів);
E – власний номер параметра обліку (необов’язково використовується в
макеті): прийом - актив – 1;  генерація - актив – 2;
прийом - реактив – 3; генерація - реактив – 4.
Примітка. Код підприємства і коди точок обліку узгоджуються окремо.

Приклад макету:
((//30817:1111:000101:++
(141):23:1:1:0:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:1:1:1:1:1:1:
(176):22:1:0:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:1:1:0:
(182):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
(183):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
(254):21:1:0:1:0:1:1:1:1:1:1:0:1:1:1:1:1:1:1:1:1:2:1:1:0:
(945):0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:
==))
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	(П.І.Б., підпис)
	
	(П.І.Б., підпис)

	“______”______________20____ р.
	
	“______”___________20__ р.



